# ANTES DE REALIZAR EL ENVÍO A UNA DIRECCIÓN SMTP DIRECTA

La máquina admite SMTP directo, con el que podrá enviar directamente faxes de Internet dentro de su empresa sin necesidad de servidor de correo.
Para ver el procedimiento de almacenamiento de una dirección de SMTP directo en la libreta de direcciones, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA" y "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL" o "ALMACENAMIENTO DE GRUPOS". Las direcciones de SMTP directo almacenadas se incluyen en la libreta de direcciones para el modo Internet-fax.
Si el destino está ocupado:
Si el destino está ocupado, la máquina esperará unos instantes e intentará el reenvío automáticamente.
Para cancelar la transmisión:
Hágalo desde la pantalla de estado del trabajo.

- DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO

Para determinar el número de intentos de rellamada y los intervalos entre ellos cuando la conexión no puede establecerse porque la línea está ocupada o por otras razones:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. de Internet Fax] → [Configuraciones de Envío] → [Volver a llamar si la línea está ocupada].
El ajuste predeterminado es dos intentos en intervalos de 3 minutos.
Cuando se produce un error de comunicación:
Si se produce un error de comunicación o si el otro fax no responde a la llamada al cabo de un tiempo prefijado, la transmisión se volverá a intentar automáticamente tras un intervalo determinado.
Para cancelar la transmisión:
Hágalo desde la pantalla de estado del trabajo.

- DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO

Para definir el número de intentos de rellamada y los intervalos entre ellos cuando la transmisión fracasa a causa de un error:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. de Internet Fax] → [Configuración de Envío] → [Rellamar en caso de error de comunicaciones].
El ajuste predeterminado es dos intentos en intervalos de 3 minutos.
Volver arriba