# ESPECIFICACIÓN DE UN TIPO Y UN TAMAÑO DE PAPEL CARGADO EN LA BANDEJA BYPASS

Pulse la tecla [Selec. Papel] y, después, pulse la tecla de la bandeja bypass.

- SELECCIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS

También puede acceder a la pantalla de [Selec. Papel] pulsando la imagen de la máquina en la pantalla inicial.
Pulse la tecla [Tipo y Tamaño] y, después, pulse la tecla que coincida con el tipo del papel cargado.
Pulse la ficha [Tamaño] y, después, pulse la tecla que coincida con el tamaño del papel cargado.

- Tecla [AB. auto.]:
  Detecta automáticamente el tamaño de papel AB adecuado cuando se carga papel como A4 o B5.
- Tecla [Pulg. Auto.]:
  Detecta automáticamente el tamaño de papel de pulgada adecuado cuando se carga papel como 8-1/2"x11".
- Tecla [Tam. establecido]:
  Pulse esta tecla para especificar manualmente el tamaño de papel que no se detecta de forma automática.
- Tecla [Entrada directa]:
  Pulse esta tecla a fin de introducir un valor numérico para el tamaño del papel cargado.

Una vez completada la configuración, pulse .
Para introducir un tamaño de papel directamente
Pulse la tecla [Pulgada] para establecer un tamaño de papel en pulgadas o pulse la tecla [AB] para establecerlo en milímetros.
Una vez introducido el tamaño de papel mediante la tecla , pulse la tecla [OK].
Volver arriba