# CONFIGURACIÓN DE COPIA

Las opciones siguientes están relacionadas con la función de copia.
Las opciones predeterminadas seleccionadas aquí serán válidas para todas las funciones de la máquina (no sólo para la función de copia).
Ajuste de Exposición de Copia
Ajusta el nivel de exposición cuando se usa [Auto.] para la exposición de copia.
Color
Se utiliza para definir el nivel de exposición de copia en el modo de color para el cristal de exposición y para el alimentador de documentos automático.
B/N
Se utiliza para definir el nivel de exposición de copia en el modo de blanco y negro para el cristal de exposición y para el alimentador de documentos automático.
Configuración de Copia de Rotación
Cuando el papel y el original se colocan en lugares diferentes, esta función rota la imagen automáticamente 90 grados para poder corregir la copia en el papel.
Habilite Configuración de Copia de Rotación para copiar un original de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2") en papel de tamaño A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).
Añadir o cambiar prefijados extra
Añada dos valores de porcentaje predefinido de ampliación (de 101% a 400%) y dos valores de porcentaje predefinido de reducción (de 25% a 99%).
También puede cambiar la proporción predefinida en caso necesario.
No es posible cambiar valores prefijados distintos de los agregados.
Límite máximo de copias seleccionado
Se utiliza para fijar el número máximo de copias que pueden especificarse (copias realizadas de manera continua). Puede especificar cualquier número de 1 a 999.
Ajuste del desplazamiento de Margen Inicial
Se utiliza para definir el desplazamiento de margen predeterminado. Especifique un valor de 0 mm (0") a 50 mm (2") en intervalos de 3 mm (1/8") para el anverso y el reverso.
Ajuste del Ancho de Borrado
Se utiliza para definir el ancho de borrado predeterminado para la función de borrado. Especifique un valor entre 0 mm (0") y 25 mm (1") en intervalos de 3 mm (1/8") para el borrado de bordes y de parte central.
Configuración Multicopia Inicial
Determine el estado predeterminado para Multicopia. Determine el diseño de página para Multicopia y si van a añadirse bordes o no, y en su caso, si los bordes son una línea continua o discontinua.
Ajustes Perforación de Tarjeta
Se utiliza para establecer el tamaño original predeterminado para la función de perforación de tarjeta.
Especifique un valor entre 25 mm (1") y 216 mm (8-1/2") en intervalos de 3 mm (1/8") para las dimensiones X (horizontal) e Y (vertical) del original.
Ajustar a la página
Habilite esta opción para hacer que la tecla [Ajustar a la página] aparezca siempre en la pantalla de perforación de tarjeta.
Encuadernado Automático
El grapado en el encuadernado automático se produce automáticamente cuando se utiliza la función de copia de folleto.
Ajuste de Copia de Pestaña Inicial
Se utiliza para definir el ancho de desplazamiento de imagen predeterminado (ancho de pestaña) para copiar pestañas.
Especifique un valor entre 0 mm (0") y 25 mm (1") en intervalos de 3 mm (1/8").
Desactivación de Registro/Eliminación del Programa
Se utiliza para impedir la eliminación y la modificación de las opciones de copia almacenadas en programas de trabajo.
Desactivar Bandeja Bypass en Copia Dúplex
Desactiva el uso de la bandeja bypass cuando se realicen copias a dos caras.
La bandeja bypass suele usarse para introducir hojas de etiquetas, transparencias y otros soportes especiales en los que no pueden hacerse copias a dos caras. Si una hoja de uno de esos soportes especiales llega al dispositivo de inversión, puede producirse un atasco o un daño en el equipo. Si usa con frecuencia soportes especiales que no pueden utilizarse para copias a dos caras, es recomendable que active esta opción.
Desactivar Selección Automática de Papel
Desactiva la función Selección Automática de Papel.
Si está activado, no se seleccionará automáticamente papel que tenga el mismo tamaño que el original situado en el cristal de exploración o en el alimentador de documentos automático.
Conf. de Selección Automática de Bandeja Suministradora de Papel
Cuando esta opción está activada y se carga papel en una bandeja mientras la máquina está en modo de espera en el modo de copia, la bandeja se selecciona de forma predeterminada.
Desactivar registro de imagen personalizada
Desactiva el almacenamiento de una imagen personalizada.
Desactivar envío al copiar
Desactiva la función Enviar Imagen durante la copia.
Modo de Escaneo B/N a 600 dpi x 600 dpi para Alimentador de Documento
Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el alimentador de documentos automático, entre 600 x 400 dpi a 600 x 600 dpi (modo de alta calidad).
Si se emplea el modo de alta calidad, las líneas delgadas y la impresión fina se reproduce con mayor claridad, aunque disminuye la velocidad de escaneado.
Si no está seleccionado el modo de alta calidad, deben cumplirse las condiciones siguientes para escanear a 600 x 400 dpi y lograr la velocidad más rápida.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
- No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
- No debe estar activado [Copia de Copia].
- No copie en blanco y negro con la tecla [Inicio Color].

Escaneo Rápido en B/N desde el Cristal del Escáner
Es posible cambiar la resolución para las copias en blanco y negro usando el cristal de exposición, entre 600 x 600 dpi a 600 x 300 dpi (modo de alta velocidad).
Si se elige el modo de alta velocidad, la primera copia será más rápida, sin embargo, la imagen no será tan clara.
Si no está seleccionado el modo de alta calidad, deben cumplirse las condiciones siguientes para escanear a 600 x 300 dpi y lograr la velocidad más rápida.

- El porcentaje de copia debe definirse en 100%.
- No seleccione un modo especial que vaya a cambiar la relación.
- No debe estar activado [Copia de Copia].
- No copie en blanco y negro con la tecla [Inicio Color].

Borrado Automático antes de Trabajo de Copia
Activa la función de borrado automático durante el proceso de copiado, incluso aunque el trabajo de copia no haya finalizado. Esto protege a la máquina de quedar en modo de espera cuando el trabajo de copia no termine de completarse.
Volver arriba