# LA IMAGEN ES BORROSA

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Es la configuración del controlador de la impresora adecuada para el trabajo de impresión? | Compruebe la configuración del controlador de la impresora. Cuando seleccione la configuración de impresión, elija el modo de impresión entre [Normal], [Alta calidad] o [Ultrafino]. Si necesita una imagen muy nítida, seleccione [Ultrafino]. Windows: La configuración de la resolución se selecciona en la ficha [Avanzado] de la ventana de propiedades del controlador de la impresora. Macintosh: Seleccione la resolución en el menú [Avanzado] de la ventana de impresión. (En Mac OS 10.5, seleccione la resolución en el menú [Color] de la ventana de impresión).

Volver arriba