# ZONA DE ESCANEADO

Para limpiar este componente utilice el limpiacristales que se encuentra guardado en el alimentador de documentos automático. Después de utilizarlo, vuelva a guardarlo en su sitio.
Abra el alimentador de documentos automático y retire el limpiacristales.
Limpie la zona de escaneado de documentos en el cristal de exposición con el limpiacristales.
Sustituya el limpiacristales.
Volver arriba