# IMPRESIÓN CON CONFIGURACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE MARGEN(MARGEN)

## Visión general

Esta función se utiliza para desplazar la imagen de impresión y aumentar así el margen izquierdo, derecho o superior del papel.
Si hay un finalizador o finalizador de encuadernado instalado, las funciones de grapado y perforado de la máquina se podrán emplear juntas.
Resulta útil cuando se desea grapar o perforar el documento de salida, pero el área de encuadernación se superpone al texto.

## Funcionamiento

Windows
Haga clic en la ficha [Principal] y seleccione "Borde de encuadernación".
Seleccione "Desplazamiento del Margen".
Realice su selección en el menú
"Desplazamiento del Margen".Si desea configurar otro valor numérico, seleccione el valor en el menú desplegable y haga clic en el botón [Ajustes]. Haga clic en los botones o introduzca el número directamente.

Macintosh
Seleccione [Características] y, después, "Borde de encuadernación".
Seleccione "Desplazamiento del Margen".
Volver arriba