# CONFIGURACIÓN DE INTERNET FAX

Pueden configurarse las funciones de Internet Fax.
Ajustes de Recepción
Recepción de un fax de Internet
Activa las funciones de recepción de Internet fax.
Servidor POP3
Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor POP3.
Número de Puerto
Introduzca el número de puerto del servidor POP3. La opción predeterminada es el puerto 110.
Autenticación POP
El protocolo de autenticación (incluido APOP) se utiliza para la autenticación con el servidor POP3.
Nombre de Usuario
Introduzca el nombre de usuario. La cuenta de usuario especial es necesaria para recibir Internet fax.
Contraseña
Introduzca la contraseña.
Para cambiar la contraseña, seleccione [Cambiar contraseña] y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.
Tiempo de Espera para Comunicación POP3
Configure un tiempo de espera para la comunicación con el servidor POP3.
Configuración de Intervalo de Comprobación de Recepción
Introduzca un ciclo de confirmación para el servidor POP3.
Activar SSL
Permite la comunicación POP sobre SSL o la comunicación POP sobre TLS mediante el comando STLS. Esto requiere que el servidor sea compatible con la comunicación POP sobre SSL o el comando STLS.
Para permitir la comunicación POP sobre SSL, establezca como "Número de Puerto" el puerto para la comunicación POP sobre SSL.
Para permitir la comunicación POP sobre TLS, establezca como "Número de Puerto" el mismo número de puerto que para la comunicación POP3 normal.
Prueba de Conexión
Pulse el botón [Ejecute] para comprobar la conexión con el servidor POP3.
Ajustes Predeterminados
Ajustar la Dirección y el Nombre del I-Fax Propio
Configure estas opciones para almacenar el nombre del remitente y la dirección de origen que se deben usar en la comunicación por Internet fax. El nombre de remitente y la dirección de origen que se hayan almacenado se imprimirán en la parte superior del fax recibido.
Nombre de Remitente
Introduzca el nombre del remitente predeterminado.
Dirección propia de I-Fax
Introduzca la dirección de origen predeterminada.
Configuración de SMTP directo
Número de Puerto (Recepción)
Introduzca el número de puerto de recepción para la comunicación de SMTP directo. La opción predeterminada es el puerto 25.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera.
Número de Puerto (Envío)
Introduzca el número de puerto de transmisión para la comunicación de SMTP directo. La opción predeterminada es el puerto 25.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera.
Volver arriba