# PARTE DE LA IMAGEN ESTÁ CORTADA

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Coincide el tamaño de papel especificado para el trabajo con el tamaño del papel cargado en la máquina? | Asegúrese de que la configuración del tamaño de papel coincide con el tamaño del papel cargado en la bandeja. Windows: La configuración se establece en la ficha [Selec. Papel] del controlador de la impresora. Si la opción [Encajar al Tamaño de Pap.] está seleccionada, compruebe la configuración del tamaño de papel y el papel cargado. Macintosh: La configuración se establece en el menú [Configurar Página].
¿Es correcta la orientación configurada para la impresión (vertical u horizontal)? | Configure la orientación de la impresión de modo que coincida con la imagen. Windows: La configuración se establece en la ficha [Principal] del controlador de la impresora. Macintosh: La configuración se establece en el menú [Configurar Página].
¿Se han definido correctamente los márgenes en las opciones de configuración del diseño de la aplicación? | Seleccione el tamaño de papel adecuado y establezca los márgenes apropiados en las opciones de configuración del diseño de la aplicación. Si algún borde de la imagen sobresale fuera de la zona de impresión de la máquina, dicho borde quedará cortado.

Volver arriba