# CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Pueden configurarse las funciones del escáner de red.
Configuración Avanzada
Desactivar la Selección de Dirección de respuesta
Las opciones [Nombre de Máquina] y [Dirección de Respuesta] se utilizan para indicar el destino del mensaje de regreso. Si la configuración de administración del usuario está habilitada y ambos valores de [Desactivar la Selección de Dirección de respuesta] están configurados como , se utilizan como destinos de retorno tanto el de [Dirección de Máquina] como el de [Dirección de Respuesta].
Nomenclatura de Archivos
Agrega una cadena de caracteres del cuadro seleccionado al nombre de archivo de los datos de imagen escaneados.

- Cuando envíe datos al mismo destino dos o más veces, configure el [Identificador único] como para no sobrescribir los datos enviados previamente con los nuevos.
- Cuando envíe datos a un ordenador lejano mediante la función de Internet Fax, configure el [Nombre de Remitente] como .

Asunto Predeterminado
Introduzca el asunto del mensaje de correo electrónico para enviarlo durante la transmisión de correo electrónico del escáner de red.
Añadir Información del Trabajo Automáticamente al Cuerpo del Mensaje de Correo Electrónico
Cuando se envía un mensaje de correo electrónico, se agrega automáticamente al texto del mensaje la información del trabajo.
Añadir un Pie de Página de Manera Automática al Cuerpo del Mensaje de Correo
Cuando se envía un mensaje de correo electrónico, se agrega automáticamente el pie de página.
Registro del Pie de Página del Correo
Introduzca el texto que debe imprimirse como pie de página del mensaje.
Volver arriba