# SECUENCIA DE ENVÍO DE IMAGEN

En primer lugar, para poner la máquina en el modo deseado de envío de imagen, pulse el icono correspondiente en la Pantalla de inicio.

- SELECCIÓN DEL MODO DE ESCÁNER DE RED

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique el destino.
Pulse la tecla de la dirección para introducir directamente el destino, y especifique la dirección a la que se debe enviar los datos escaneados.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Configure las opciones de escaneado.
Especifique el tamaño de escaneado original, la exposición, el formato de archivo y otros elementos.
Si es necesario, puede consultar las funciones siguientes para la configuración.

- ESCANEADO Y ENVÍO DE FORMA COLECTIVA DE ORIGINALES
- AJUSTE DE COLORES Y TONALIDADES
- ESCANEADO DE ORIGINALES

- ESCANEADO AUTOMÁTICO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL (ORIGINAL A DOS CARAS)
- TAMAÑO DE ESCANEADO Y TAMAÑO DE ENVÍO (AMPLIAR/REDUCIR)
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN
- CAMBIO DE LA EXPOSICIÓN Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL
- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
- CAMBIO DEL FORMATO EN LOS MODOS ESCANEAR O ENTRADA DATOS
- CAMBIO DEL FORMATO EN EL MODO INTERNET-FAX
- CAMBIO DEL MODO DE COLOR

Establezca la opción Otros.
Utilice la opción Otros en cualquier ocasión excepto cuando utilice opciones de escaneado como el envío de dos páginas en una única hoja o el envío de originales de distintos tamaños a la vez.
Envíe el original.
Pulse la tecla [Inicio].
Puede obtener una vista previa de la imagen pulsando la tecla [Vista previa].
Cuando el original se coloca sobre el cristal de exposición:
Repita los procedimientos de colocación del original y transmisión hasta que termine de enviar todos los originales. Tras escanear todos los originales, pulse la tecla [Read-End].
Volver arriba