# UTILIZACIÓN DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN PARA LA TRANSMISIÓN

## Visión general

El almacenamiento de documentos originales escaneados en la memoria de la máquina antes de enviarlos se denomina "TX memoria".
En esta sección se explica cómo escanear el documento original colocado en el cristal de exposición y enviar los datos con la función de transmisión desde memoria.

- Si esta recibiendo un fax y quiere realizar una transmisión, ésta se reservará para más tarde y se llevará a cabo cuando haya finalizado la recepción del fax.
- Si la memoria se colapsa mientras se están escaneando los originales, aparecerá un mensaje y se cancelará la transmisión.

No coloque ningún objeto debajo del detector del tamaño del original. Si cierra el alimentador de documentos automático con un objeto debajo, puede que se dañe la placa del detector de tamaño de originales y que se impida una detección correcta del tamaño del documento.

## Funcionamiento

Coloque el original sobre el cristal de exposición.

- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Para enviar por fax un original de varias páginas, escanee en orden cada una de las páginas empezando por la primera.
Especifique el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Si tiene que escanear otra página, cambie la página y vuelva a pulsar la tecla [Inicio].
Repita hasta que se hayan escaneado todos los originales.
Si durante un minuto no se lleva a cabo ninguna acción, el proceso de escaneado finalizará automáticamente y la transmisión se reservará para más tarde.
Pulse la tecla [Read-End].
Se oirá un pitido.
Abra el alimentador de documentos automático y retire el original.
Para cancelar el escaneado:
Pulse la tecla [PARAR] antes de la tecla [Read-End].

- Una vez completado el proceso de escaneado, se visualizará "Trabajo almacenado." junto con el número de control del trabajo.
  Este número puede utilizarse para localizar el trabajo en el informe de transacción o en el informe de actividad de envío de imagen.
  - IMPRESIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDAD DE ENVÍO DE IMAGEN
- Si, tras la aparición de la pantalla de confirmación, no se lleva a cabo ninguna acción durante un minuto, la operación de escaneado finalizará de forma automática y la transmisión se reservará.
- Puede pulsarse la tecla [Cambiar Ajuste], en caso necesario, para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío de cada página original escaneada. Sin embargo, cuando esté seleccionada en Otros la opción de copia de dos páginas en una hoja o de perforación de tarjeta, sólo se puede cambiar la exposición al escanear las páginas pares de los originales.

Volver arriba