# MODO DE PRECALENTAMIENTO

Este modo reduce la temperatura de la unidad de fijación y hace que la máquina espere en un estado de bajo consumo de energía.
El modo de precalentamiento se activará una vez transcurrido el tiempo establecido en estado de espera sin que se ejecute un trabajo.
Comparado con el temporizador de desconexión auto., la cantidad de energía que se ahorra es menor y el tiempo que tarda la máquina en volver al funcionamiento normal es menor.
En el modo de precalentamiento, el botón [Pantalla de Inicio] está encendido y se apaga la luz del panel táctil y la tecla [Modo ahorro energ.].
El panel táctil se desactiva al pulsarlo o al pulsar el botón [Pantalla de Inicio].
Para establecer el modo de precalentamiento:
En "Modo Configuración", seleccione [Ahorro de Energía] → [Configuración de Modo Precalentamiento].
Aparece un mensaje 15 segundos antes de entrar en modo de precalentamiento. Para cerrar el mensaje y continuar con el modo de funcionamiento normal, pulse [Continuar].
El mensaje vuelve a aparecer 15 segundos antes de finalizar la ampliación del tiempo de funcionamiento normal.
Si no se lleva a cabo ninguna acción en los 15 segundos siguientes a la aparición del mensaje, la máquina entrará en modo de precalentamiento.
Para establecer la visualización del mensaje:
En "Modo Configuración (administradores)", establezca [Ahorro de Energía] → [Configuración de gestión de energía] → [Mostrar mensaje para retraso de entrada en modo de precalentamiento / desconexión automática].
Volver arriba