# VISIÓN GENERAL DE LA LIMPIEZA

Para garantizar que la máquina continúe proporcionando un rendimiento de calidad superior, límpiela periódicamente.
Si aparecen líneas coloreadas/blancas o se producen atascos, sigue los procedimientos de limpieza que se indican a continuación.

Cuando aparecen manchas o líneas coloreadas o blancas en las imágenes escaneadas | Limpie los siguientes componentes en el mismo orden hasta que no queden manchas ni líneas coloreadas o blancas. LIMPIEZA DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN Y DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO LIMPIEZA DEL CARGADOR FC DE LA PRIMERA BANDA DE TRANSFERENCIA
Cuando se produzca un atasco de papel en la bandeja bypass: | LIMPIEZA DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS
Cuando aparezcan líneas o manchas en el original escaneado al utilizar el alimentador de documentos automático: | LIMPIEZA DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE PAPEL
Cuando aparezcan líneas coloreadas: | LIMPIEZA DE LA UNIDAD LÁSER LIMPIEZA DEL CARGADOR PRINCIPAL DEL TAMBOR FOTOCONDUCTOR

No utilice un spray inflamable para limpiar la máquina. Si el gas del spray entra en contacto con los componentes eléctricos internos o con la unidad de fusibles, que están sometidos a altas temperaturas, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

- No utilice disolvente, benceno ni agentes de limpieza volátiles para limpiar la máquina. Podrían degradar o decolorar la carcasa.
- Utilice un paño suave para limpiar la zona acristalada del panel de control (ilustración a continuación). Si utiliza un paño áspero, o si frota fuerte, la superficie podría rayarse.

La zona acristalada es .
Volver arriba