# EL PAPEL SE ATASCA

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Queda algún trozo de papel rasgado dentro de la máquina? | Asegúrese de haber retirado todos los trozos de papel. - ATASCOS DE PAPEL
¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja? | Asegúrese de que la pila de papel cargada en la bandeja no sobrepasa la línea indicadora.
¿Se están cargando varias hojas de papel a la vez? | Separe bien el papel antes de cargarlo.
¿Está utilizando un tipo de papel que no cumple las especificaciones? | Utilice únicamente papel recomendado por SHARP. Si utiliza papel diseñado para otros modelos o papel especial no compatible, es posible que se produzcan atascos, arrugas o manchas. - "CONSUMIBLES" en la "Guía de inicio rápido" Para obtener más información sobre qué papel está prohibido o no se recomienda, consulte "TIPOS DE PAPEL APLICABLES".
¿El papel de la bandeja ha absorbido humedad? | Si no va a utilizar en mucho tiempo el papel que está cargado en la bandeja, retírelo y almacénelo dentro de una bolsa en un lugar seco y oscuro.
¿Están ajustadas las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel? | Ajuste las guías de la bandeja bypass a la anchura del papel.
¿Ha sacado la extensión de la bandeja bypass? | Cuando vaya a cargar papel de tamaño grande, saque la extensión de la bandeja.
¿Está sucio el rodillo de alimentación de la bandeja bypass? | Limpie la superficie del rodillo de alimentación de la bandeja bypass. - LIMPIEZA DEL RODILLO DE ALIMENTACIÓN DE LA BANDEJA BYPASS
¿Ha cargado papel de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | Cuando cargue papel de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2"), coloque el papel en sentido horizontal (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
¿Ha especificado el tamaño del papel? | Si está utilizando un tamaño no estándar, asegúrese de especificar el tamaño del papel. Si el tamaño del papel cargado en la bandeja ha cambiado, no olvide cambiar también la configuración. "Modo Configuración" → [Config.Band. de Papel] → [Registro de Bandeja]
¿Ha añadido papel a la bandeja bypass? | Cuando añada papel, retire todo el papel que quede en la bandeja bypass, combínelo con el papel que se va a añadir y cárguelo de nuevo en una única pila. Si se añade papel sin extraer el que queda en la bandeja, se producirá un atasco.

Volver arriba