# UTILIZACIÓN DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO EN LA TRANSMISIÓN

## Visión general

El almacenamiento de documentos originales escaneados en la memoria de la máquina antes de enviarlos se denomina "TX memoria".
En esta sección se explica cómo escanear el documento original con el alimentador de documentos automático y enviar los datos con la función de transmisión desde memoria.

- Para enviar por fax originales gruesos u otros originales que no puedan colocarse en el alimentador de documentos automático, levante éste y coloque el original sobre el cristal de exposición.
- Si al iniciar un proceso de transmisión, ya hay una transmisión de fax en curso, el fax se transmitirá cuando finalice el trabajo en curso.
- Si la memoria se llena mientas se están escaneando los originales, aparecerá un mensaje y la operación de escaneado se detendrá. Cuando la opción de envío rápido en línea esté habilitada para la transmisión, se enviarán los originales escaneados.

Para establecer el sonido que se oirá al finalizar el escaneado:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Sonido de Escaneado Completo].

## Funcionamiento

Coloque los originales en la bandeja del alimentador de documentos automático.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especifique el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Inicio] para comenzar la transmisión.
Una vez completado el proceso de escaneado, la máquina emite un pitido.

- Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".
- Una vez escaneados todos los documentos originales, se mostrará el mensaje "Trabajo almacenado." junto a un número de control del trabajo. Este número se registra en el informe de transacción y el informe de actividad de envío de imagen, y se puede utilizar para verificar trabajos de fax.
  - IMPRESIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDAD DE ENVÍO DE IMAGEN

###### Para cancelar el escaneado del original:

Pulse la tecla [Cancelar Escanear].
Volver arriba