# UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

## Visión general

Seleccione un destino desde un registro de envíos y vuelva a enviar los datos.
Se almacenan los 50 destinos de transmisión más frecuentes Escanear a E-mail, Internet fax (incluidas las direcciones de SMTP directo) y/o fax. Seleccione un destino para el reenvío. En el registro de envíos también se muestran los destinos de envíos a FTP/escritorio y de escaneado a la carpeta de red.
Las direcciones mostradas en el registro de envíos pueden almacenarse también en una libreta de direcciones, Resulta útil cuando se almacena una dirección que se ha introducido manualmente. Las direcciones de envíos a FTP/escritorios, sin embargo, no pueden almacenarse desde la máquina.

- Cuando se selecciona una dirección para reenvío en la pantalla de registro de envíos, se selecciona automáticamente el modo del destino seleccionado.
- Los siguientes tipos de direcciones no se encuentran almacenadas para el reenvío.
  - Tecla de acceso directo para un contacto o grupo en el que se almacenan varios destinos.
  - Destinos de retransmisión.
  - Destinos a los que se han realizado transmisiones utilizando un programa.
- Ni el nombre de usuario ni la contraseña se almacenan, por razones de seguridad. Si se muestra una pantalla que requiera especificar de nuevo dicha información, vuelva a especificarla.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Selec. entre destinos de envío recientes] en el panel de acciones.
Pulse la tecla correspondiente al destino de reenvío.
Se muestran las últimas 50 direcciones utilizadas para una transmisión.
Si se muestra una pantalla que requiera especificar de nuevo dicha información, vuelva a especificarla.
Para cancelar la opción de reenvío:
Pulse la tecla resaltada.
Cuando selecciona el destino y pulsa [Registrar Nueva Dirección en Libreta de Direcciones], el destino puede almacenarse en la libreta de direcciones. Esto resulta útil si ha introducido un destino directamente.
Volver arriba