# ENVÍO DE ORIGINALES DE DIFERENTES TAMAÑOS(ORIGIN. TAMAÑO MEZCL.)

## Visión general

Esta función permite escanear y transmitir originales de distintos tamaños a la vez; por ejemplo, originales de tamaño B4 (8-1/2" x 14") mezclados junto con originales de tamaño A3 (11" x 17").
Al escanear los originales, la máquina detectará de forma automática el tamaño de cada original.
Esta función sólo puede utilizarse con las siguientes combinaciones de tamaños de original:

- A3 y B4, A3 y B5, B4 y A4, A4 y B5
- A4R y B5, B4 y A4R, B4 y A5, B5 y A5
- 11" x 17" y 8-1/2" x 14", 11" x 17" y 8-1/2" x 13", 11" x 17" y 5-1/2" x 8-1/2"

- Una vez seleccionados los originales de tamaño mixto, no es posible especificar un tamaño de escaneado de original.
- Una vez que se haya seleccionado el tamaño de escaneado del original no podrá seleccionarse la opción de originales de tamaños mezclados.
- Si está habilitada la opción Origin. tamaño mezcl., no está disponible el escaneado a doble cara.
- No se puede utilizar la función de rotación si está habilitada la opción Origin. tamaño mezcl.

Esta función no está disponible si [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Configuración detector de Tamaño Original] está configurado como "AB-3" en "Modo Configuración".

## Funcionamiento

Coloque los documentos originales en el alimentador de documentos automático.
Inserte los originales con las esquinas alineadas en la esquina izquierda de la bandeja del alimentador de documentos.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Marque el número de fax de destino.

- ESPECIFICACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO MEDIANTE LAS TECLAS NUMÉRICAS
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- RECUPERACIÓN DE UN NÚMERO DE DESTINO DESDE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO
- ENVÍO MEDIANTE MARCACIÓN EN CADENA

Pulse la tecla [Origin. tamaño mezcl.].
Para originales de tamaños mezclados, establezca "Original" en "Auto".
Aparece una marca de verificación en el icono.
Para cancelar la configuración de originales con tamaños mezclados:
Pulse la tecla [Origin. tamaño mezcl.] para quitar la marca de verificación.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.

Pulse la tecla [Vista previa] para ver una vista previa de la imagen copiada antes de enviarla. Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original. Pulse la tecla [Inicio] para iniciar el envío de una imagen.

Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.

Volver arriba