# INTERRUPCIÓN DE COPIA

## Visión general

Esta función suspende un trabajo en curso y, de forma preferente, imprime el original especificado con la interrupción de copia.
Si necesita realizar una copia urgente y la máquina está ocupada con un trabajo de copia largo u otro trabajo, utilice la función de interrupción de copia.

- La tecla [Interrupción] no aparece mientras se está escaneando un original.
- En función de las opciones de configuración del trabajo en curso, es posible que no aparezca la tecla [Interrupción].
- La función de interrupción de copia no se puede usar en combinación con las siguientes funciones:
  Creación Trabajos, Copia Tándem, Copia de Libro, Perforación de Tarjeta, Alargamiento Multipágina, Recuento de original, Copia Prueba, Ajuste Previsualización y División de libro.
- Cuando coloca un original en el cristal de exposición, no puede seleccionar las funciones de copia a dos caras, ordenar y ordenar y grapar para un trabajo de interrupción de copia.
  Si necesita usar alguna de estas funciones, utilice el alimentador de documentos automático.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Interrupción].
Aparece la pantalla del modo de interrupción.
Si la autenticación de usuario está activada,
pulse la tecla [Interrupción] para mostrar la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña para llevar a cabo la autenticación de usuario.
Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Establezca la configuración de copia.
Para cancelar la interrupción de copia, pulse la tecla [Cancelar].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar el trabajo de interrupción de copia.
Cuando se completa el trabajo de interrupción de copia, se reanuda el trabajo que se había interrumpido.
La función de interrupción de copia no muestra la vista previa del original escaneado.
Volver arriba