# COMPROBACIÓN DEL NÚMERO DE HOJAS DEL ORIGINAL ESCANEADAS ANTES DE LA TRANSMISIÓN(RECUENTO DE ORIGINAL)

## Visión general

Cuente el número de hojas del original escaneadas y vea el recuento antes de la transmisión.
Comprobar el número de hojas del original escaneadas antes de la transmisión ayuda a evitar errores de transmisión.

- El resultado del recuento se muestra con el número de hojas escaneadas del original, no el de páginas escaneadas del original. Por ejemplo, cuando se realiza la transmisión de un original a dos caras, se mostrará el número "1" para indicar que se transmite una hoja del original, y no el número "2" para indicar el anverso y el reverso.
- Al realizar una retransmisión, en caso de seleccionar la función de recuento del original en cualquiera de los modos, la función se aplicará a todos los destinos.
- La configuración se debe habilitar de forma independiente para cada modo.

## Funcionamiento

Coloque los documentos originales en el alimentador de documentos automático.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Recuento de original].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Para cancelar la configuración de recuento de originales:
Pulse la tecla [Recuento de original] para quitar la marca de verificación.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Una vez finalizado el escaneado, compruebe el número de hojas originales.
El número que se muestra es el número de las hojas escaneadas del original, no el de las páginas escaneadas del original. Por ejemplo, cuando se realiza una copia a dos caras usando un único original, se mostrará el número "1" para indicar que se ha escaneado una hoja del original, y no el número "2" para indicar el escaneado del anverso y el reverso.
Pulse la tecla [OK] para comenzar la transmisión.
Si esta función se combina con [Creación Trabajos], el resultado del recuento se muestra después de pulsar la tecla [Read-End].
Si este paso no se ejecuta en el plazo de un minuto después de que aparezca la pantalla de confirmación de arriba, la imagen escaneada y la configuración se borrarán y volverá a aparecer la pantalla inicial. El escaneado no se realizará de forma automática y la imagen no se reservará para la transmisión.
Si el número de hojas escaneadas del original mostrado es distinto del número de hojas reales:
Pulse la tecla [Cancelar] y, a continuación, pulse la tecla [OK] en la pantalla del mensaje para borrar todos los datos escaneados. La configuración de escaneado y de destino no se borrará. Vuelva a insertar las hojas del original en la bandeja del alimentador de documentos y pulse la tecla [Inicio] para repetir el escaneado.
Volver arriba