# TRANSMISIÓN CONFIDENCIAL CON CÓDIGO F

## Visión general

Envíe un fax a un número de fax de destino añadiendo el código F (subdirección y código de acceso).
En caso necesario, puede utilizarse la transmisión confidencial con código F en combinación con una retransmisión o una transmisión con temporizador. Resulta útil almacenar esta función en un programa.
La transmisión confidencial con código F no se puede registrar como un elemento "favorito".

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique el destino.

1. (1) Introduzca el número de línea de destino mediante las teclas numéricas.
2. (2) Pulse la tecla [Sub-Dirección].
   Se introduce el símbolo "/".
3. (3) Indique la subdirección mediante las teclas numéricas.
4. (4) Pulse la tecla [Código de Paso].
   Se introduce el símbolo "/".
5. (5) Introduzca el código de acceso mediante las teclas numéricas.

- Si la subdirección y el código de acceso ya están registrados, también puede seleccionar una tecla de acceso directo.
- Si se omite el código de paso para el buzón de memoria de la máquina de destino, puede omitir los Pasos (4) y (5).
Pulse la tecla [Inicio].
Se inicia el escaneado del original.

- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
  Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, a continuación, pulse la tecla [Read-End].
  Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado la transmisión.

Pulse la tecla [Vista previa] para ver una vista previa de la imagen copiada antes de enviarla. Tras haber escaneado un original pulsando la tecla [Vista previa], pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el siguiente original. Pulse la tecla [Inicio] para iniciar el envío de una imagen.
Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR". La configuración de esta función, sin embargo, no podrá cambiarse en la pantalla de vista previa.
Volver arriba