# LA TRANSMISIÓN TARDA MUCHO TIEMPO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Es adecuada la configuración de la resolución en el momento del escaneado? | Seleccione los ajustes de resolución y compresión de datos que se adecuen a la transmisión. Para crear datos de imagen equilibrados en cuanto a resolución y tamaño de archivo, preste atención a los puntos siguientes: Ajustes de resolución El valor de resolución predeterminado es [200x200dpi] los modos de correo electrónico, FTP/escritorio, carpeta de red y escaneo a dispositivo de memoria externo, y de [200x100dpi] en el modo de Internet fax. Si el original no contiene una imagen de medios tonos, como una fotografía o una ilustración, el escaneado en la resolución predeterminada creará una imagen más práctica y útil. Sólo debería seleccionarse una configuración de resolución superior o la configuración "Medio Tono" (sólo en el modo de Internet fax) si el original contiene una fotografía y usted desea dar prioridad a la calidad de la imagen fotográfica. Tenga especial cuidado en este caso, ya que se creará un archivo de mayor tamaño que si se utiliza la configuración predeterminada.

Volver arriba