# RECIBIR/REENVIAR DATOS DE FAX

CONFIGURACIÓN DE INTERNET FAX
Estas opciones pueden configurarse si está instalado el kit de expansión de fax de Internet.
Inicio de La Recepción
Pulse esta tecla para conectar inmediatamente con el servidor de correo (POP3) y comprobar los faxes recibidos por Internet. Si ha recibido faxes por Internet, serán recuperados e impresos.
Tecla recep. manual en pantalla de inicio
Muestra la tecla [Recepción Manual de I-Fax] de la pantalla inicial del modo Internet-Fax.
Reenviar los Datos Recibidos
Si la máquina no puede imprimir porque se ha agotado el papel o el tóner, los faxes recibidos pueden reenviarse a otra máquina con la función de Internet Fax.
Para cancelar el reenvío
Pulse en el estado del trabajo y cancele el reenvío de fax de forma similar que con un trabajo de transmisión.
El reenvío no es posible si no se reciben faxes o si no se ha programado ningún número de fax de destino.

- Para ver una explicación de la configuración relacionada con la función de fax, consulte "RECIBIR/REENVIAR DATOS DE FAX - FUNCIONES DE FAX."
- Para activar "Inicio de La Recepción", deberán configurarse las opciones del servidor POP3. Consulte [Configuración de la Aplicación] en "Modo Configuración" → [Conf. de Internet Fax].
- Para registrar una dirección de reenvío, consulte "Fijar dirección para reenvío de datos" en "Modo de Configuración".
- Si no puede completar correctamente el reenvío, debido a que se ha cancelado la transmisión o porque se ha producido un error de comunicación, los faxes que iban a reenviarse regresarán a la cola de impresión en la máquina.
- Si las primeras páginas de un fax se hubieran impreso correctamente, sólo se reenviarán las páginas restantes.
- Si selecciona [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] y si "Mantener la Conf. para la Impresión de Datos Recibidos" está activado, se le pedirá que especifique una contraseña. Especifique mediante las teclas numéricas la contraseña correcta.

Volver arriba