# ENVÍO DE LA MISMA IMAGEN A VARIOS DESTINOS(RETRANSMISIÓN)

## Visión general

Puede enviar la misma imagen escaneada a varios destinos de escaneado, Internet fax o fax, en una única operación.
Pueden enviarse hasta 500 destinos en un proceso de multienvío.
Conviene almacenar los destinos que se usan frecuentemente para retransmisión en forma de contactos o grupos.
Pueden almacenarse un máximo de 500 destinos en un contacto. Para la retransmisión, puede bastar con pulsar la tecla del contacto o del grupo para recuperar varios números de fax.
También puede enviar faxes con la tecla de acceso directo estableciendo la casilla de verificación [Definir Dirección como Habitual] como cuando se registren direcciones. Si desea eliminar temporalmente un destino de entre las direcciones almacenadas, abra la pantalla de confirmación de detalles y elimine el destino en dicha pantalla.
Se efectúa la transmisión; se ignoran los hipervínculos con direcciones de Escanear a FTP y de Escanear a carpeta de red.

- Si el original es en color y el modo de color se establece como "Todo color", el original se enviará en Mono 2 en los modos Internet fax o fax. Los originales largos se envían también en Mono 2.
- Si desea enviar la misma imagen como fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones.

Para registrar destinos en un contacto o un grupo:
En la pantalla inicial o en la pantalla de la libreta de direcciones, pulse la tecla [Registrar/Modificar dirección] en el panel de acciones, o pulse el icono [Registrar/Modificar Dirección en Libreta de Direcciones] en la pantalla inicial. Para obtener más información, consulte "ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE ENTRADA DIRECTA" y " ALMACENAMIENTO DE DIRECCIONES MEDIANTE BÚSQUEDA DE DIRECCIONES GLOBAL" o "ALMACENAMIENTO DE GRUPOS".

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Especifique todos los destinos.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

- Las teclas de acceso directo que no se pueden utilizar para una retransmisión se encuentran difuminadas para evitar que se seleccionen.
- Si se especifica una dirección de Escanear a FTP o Escanear a carpeta de red en una retransmisión, la transmisión de correo electrónico de hipervínculo no se producirá.

- Para cambiar de un tipo de entrega a otro (Para/Cc/Bcc), pulse .
- Si está activada [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Ajustes Predeterminados] → [Entre la clave de direc. en configuración relé] en "Modo Configuración", pulse antes de especificar el siguiente destino.
- Si desea enviar la misma imagen (Mono 2) para la dirección de fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección fax] en el panel de acciones.
- Si desea enviar la misma imagen (Mono 2) para la dirección de Internet fax a todos los destinos, pulse la tecla [Enviar misma imagen como dirección de I-Fax] en el panel de acciones.

Pulse la tecla [Confirmar dirección] en el panel de acciones.
Confirme el destino.
Para cancelar un destino especificado:
Pulse la tecla del destino que desea cancelar para liberar la selección.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".

- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
  Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, a continuación, pulse la tecla [Read-End].
  Se oirá un pitido para indicar que ha finalizado la transmisión.

Volver arriba