# ENVÍO DE UN FAX EN EL MODO INTERNET FAX

## Visión general

Transmite un fax en el modo Internet Fax. Este proceso también sirve para realizar una transmisión mediante SMTP directo.

- Si la memoria se llena mientas se están escaneando los originales, aparecerá un mensaje y la operación de escaneado se detendrá.
- Una vez escaneados todos los documentos originales, se mostrará el mensaje "Trabajo almacenado." junto a un número de control del trabajo. Si es necesario, utilice este número para localizar el trabajo en el Informe de Transacción o en el Informe de Actividad de Envío de Imagen.
  Si el trabajo es una retransmisión, este número también aparecerá en la tecla del trabajo en la pantalla de estado de los trabajos. Es recomendable por tanto anotar el número para que pueda comprobarse fácilmente el resultado.
- Registro del Pie de Página del Correo: El texto especificado se agrega al final del cuerpo del texto del correo electrónico. Esta función resulta conveniente cuando se desea agregar texto predefinido, por ejemplo, políticas de empresa. Para introducir el texto que agregar, seleccione [Configuración de la Aplicación], [Configuración del Escáner de Red], [Configuración de Administración] y, a continuación, [Registro del Pie de Página del Correo] en "Modo Configuración". (Se requieren derechos de administrador.)
  Puede introducir hasta 900 caracteres. (El texto agregado no se incluye en el número máximo de caracteres que es posible introducir en el cuerpo del mensaje).
  Para especificar si se agrega texto o no, seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración del Escáner de Red] → [Configuración de Administración] y, a continuación, [Añadir un Pie de Página de Manera Automática al Cuerpo del Mensaje de Correo] en "Modo Configuración".

Si se ha configurado una dirección predeterminada utilizando "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Direcc. predet.] → [Conf. Dirección Predeterminada], no podrá cambiarse el modo, o bien no podrá cambiarse o agregarse el destino.
Para cambiar al modo Fax Internet, pulse la tecla [Cancelar] en el panel táctil y lleve a cabo el procedimiento de transmisión.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

No coloque ningún objeto debajo del detector del tamaño del original. Si cierra el alimentador de documentos automático con un objeto debajo, puede que se dañe la placa del detector de tamaño de originales y que se impida una detección correcta del tamaño del documento.

- Coloque el original de tamaño A5 (5-1/2" x 8-1/2") en orientación vertical ().
  Si los coloca en orientación horizontal (), se detectará un tamaño incorrecto.
  Para un original de tamaño A5R (5-1/2" x 8-1/2"R), introduzca manualmente el tamaño del original.
  - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL

- Envío de rotación

- Los originales A4, B5R y A5R (8-1/2" x 11" y 5-1/2" x 8-1/2R) se rotan 90 grados y se envían respectivamente en las orientaciones A4R, B5 y A5 (8-1/2" x 11"R y 5-1/2" x 8-1/2).
  (El envío de rotación no está disponible para originales de los tamaños A4R, B5 o A5 (8-1/2" x 11"R o 5-1/2" x 8-1/2").)

Especifique el destino.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

El icono aparece en las teclas de acceso directo donde se almacenan direcciones de fax de Internet.
Para cambiar los valores de [Asunto], [Nombre Archivo] o [Cuerpo texto] pulse su campo de entrada, o bien pulse [Opciones].

- CAMBIO DEL ASUNTO, NOMBRE DE ARCHIVO Y CUERPO DEL TEXTO EN EL MOMENTO DE LA TRANSMISIÓN DE INTERNET FAX

Pulse la tecla [Original].
Puede cambiar la exposición, la resolución, el formato de archivo, el modo de color y otras opciones.

- ESCANEADO AUTOMÁTICO DE AMBAS CARAS DE UN ORIGINAL (ORIGINAL A DOS CARAS)
- CAMBIO DE LA EXPOSICIÓN Y DEL TIPO DE IMAGEN ORIGINAL
- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
- CAMBIO DEL FORMATO EN EL MODO INTERNET-FAX
- CAMBIO DEL MODO DE COLOR
- Si pulsa la tecla [Otros], podrá establecer la configuración de varias funciones, por ejemplo, el envío colectivo de dos páginas del original en una única hoja o el envío de páginas originales de distintos tamaños.

Pulse la tecla de orientación apropiada.
Una vez completada la configuración, pulse .
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar la previsualización de una imagen antes de enviar el original.

- Si el documento original se coloca en el cristal de exposición, aparece la tecla [Read-End] en el panel táctil.
  Si el original tiene sólo una página, vaya al paso 8. Para escanear más páginas, vaya al paso siguiente.
- Si el original se ha insertado en la bandeja de alimentación de documentos, sonará un pitido cuando se complete el escaneado y se efectuará la transmisión.

Si el documento original se ha colocado en el cristal de exposición, sustitúyalo por el siguiente original y pulse la tecla [Inicio].
Repita hasta que se hayan escaneado todos los originales.
Pulse la tecla [Read-End].
Se oirá un pitido para indicar que se ha completado la operación.
Abra el alimentador de documentos automático y retire el original.

- Si, tras la aparición de la pantalla de confirmación, no se lleva a cabo ninguna acción durante un minuto, la operación de escaneado finalizará de forma automática y la transmisión se reservará.
- Pulse la tecla [Cambiar Ajuste] para cambiar la exposición, la resolución, el tamaño de escaneado y el tamaño de envío de cada página original escaneada.
  No obstante, cuando se selecciona "2en1" o "Perforación de Tarjeta" en Otros, cambie sólo la exposición al escanear las páginas pares de los originales.

Volver arriba