# LA PERFORACIÓN NO SE LLEVA A CABO

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Aparece un mensaje indicando que compruebe el módulo perforador? | Elimine los residuos resultantes del perforado. - MÓDULO PERFORADOR
¿Ha mezclado papel de diferente tamaño? | La perforación no se puede llevar a cabo cuando se mezcla papel de diferente tamaño. Para llevar a cabo la perforación con papel de distintos tamaños, utilice papel con la misma anchura y seleccione [Mismo Ancho]. Al realizar una copia, seleccione [Mismo Ancho] para [Origin. tamaño mezcl.] en [Otros].
¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para la perforación en el trabajo de impresión? | Para saber el tamaño de papel que se puede perforar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la Guía de inicio rápido.
¿Se encuentra configurada la bandeja seleccionada en el controlador de impresora para un tipo de papel que no se puede perforar? | Compruebe la configuración del tipo de papel en la máquina y seleccione una bandeja que tenga papel que se pueda perforar*. Haga clic en el botón [Detalles] en [Selección papel] en la ficha [Selec. Papel] de la ventana de propiedades de la impresora y compruebe la configuración del tipo de papel de cada bandeja. * El perforado no es posible en hojas de etiquetas, papel con pestañas, papel satinado, transparencias o sobres. Además, si "Desactivar Perforador" está seleccionado en el tipo de usuario, la perforación no será posible.
¿El administrador ha desactivado las funciones? | Consúltelo con su administrador. Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración.

Volver arriba