# CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DEL COLOR

Las opciones relacionadas con la función de impresora se pueden configurar.
Corrige automáticamente el color cuando éste tiene un aspecto apagado en las copias que son en color.
La máquina imprime una página de medidas, que se escanea, y el color se corrige automáticamente.
Después de pulsar la tecla [Ejecutar] e imprimirse una página de medidas, aparecerá un mensaje solicitándole una calibración automática.
Coloque la página de medidas en el cristal de exposición según se muestra a continuación (para que la línea fina del borde del papel quede a la izquierda).
Coloque papel de copia (unas cinco hojas) del mismo tamaño que la página de medidas sobre dicha página, cierre suavemente el alimentador de documentos automático y pulse la tecla [Ejecutar].

- Antes de llevar a cabo la calibración de color automática, compruebe si es correcto el valor del registro.
  Si no es correcto, realice la operación "Ajuste de Registro".
- Si el color sigue estando desajustado después de efectuar la calibración, la repetición de esta calibración puede mejorar el color.

Volver arriba