# TIPOS DE PAPEL APLICABLES

En esta sección se describe qué tipos de papel se pueden utilizar y cuáles no.
Cualquier tipo de papel distinto del papel normal se denomina soporte especial.

- Papel utilizable
- Papel no utilizable
- Papel no recomendado

- En el mercado hay disponibles muchos tipos de papel, pero algunos no se puede utilizar en la máquina.
  Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.
- La calidad de la imagen y la capacidad de fijación del tóner del papel pueden variar en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento y de las características del papel, dando como resultado una calidad de imagen inferior a la obtenida con el papel estándar de Sharp.
  Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.
- La utilización de papel no recomendado o no utilizable puede resultar en una alimentación asimétrica, atascos de papel, una mala fijación del tóner (éste no se adhiere bien al papel y se puede desprender) o un fallo de la máquina.
- El uso de papel no recomendado puede tener como resultado atascos de papel o una calidad de imagen inferior. Antes de utilizar papel no recomendado, compruebe si la impresión puede efectuarse correctamente.

Papel utilizable
Especificaciones de papel normal, papel de gramaje alto y papel fino

Papel normal | Papel estándar de Sharp 80 g/m2 (21 lbs). Para conocer las especificaciones del papel, consulte "ESPECIFICACIONES DEL PAPEL ESTÁNDAR DE SHARP" en la "Guía de inicio rápido". Papel normal diferente al papel estándar de Sharp De 60 g/m2 a 105 g/m2 (de 16 lbs. a 28 lbs.)
Papel de gramaje alto | De 106 g/m2 a 300 g/m2 (de 29 lbs. a 110 lbs. tapa)
Papel Fino | De 55 g/m2 a 59 g/m2 (de 13 lbs. a 16 lbs.)

El papel reciclado, el papel coloreado y el papel preperforado deben cumplir las mismas especificaciones que el papel normal.
Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o el representante de servicio autorizado.
Tipos de papel que se pueden colocar en cada bandeja

- Si desea obtener información detallada sobre los tamaños y tipos de papel que se pueden cargar en cada bandeja de la máquina, consulte "ESPECIFICACIONES" en la "Guía de inicio rápido" y "CONFIGURACIÓN DE BANDEJAS en "Modo Configuración" "Manual de Usuario".
- El papel reciclado, el papel coloreado y el papel preperforado deben cumplir las mismas especificaciones que el papel normal.
  Antes de utilizar cualquier tipo de papel, póngase en contacto con su distribuidor o representante de servicio autorizado.

| Bandejas 1 - 4 (bandeja 2 - 4 cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 1x500/2x500/3x500 hojas, bandeja 2 cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 500&2000 hojas) | Bandeja 3 - 4 (stand/bandeja de papel de 500&2000 hojas) | Bypass | Bandeja 5 (bandeja de gran capacidad)
--- | --- | --- | --- | ---
Papel normal | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Papel de gramaje alto 1* | Permitido | - | Permitido | -
Papel de gramaje alto 2* | - | - | Permitido | -
Papel de gramaje alto 3* | - | - | Permitido | -
Papel Fino | - | - | Permitido | -
Preimpresión | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Papel Reciclado | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Membrete | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Preperforado | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Color | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Etiquetas | - | - | Permitido | -
Satinado | - | - | Permitido | -
Transparencia (S4BG68) | - | - | Permitido | -
Papel Ficha | - | - | Permitido | -
Sobre | - | - | Permitido | -

*
  "Pap.Gram.Alto 1" es papel de hasta 220 g/m2 (110 lbs. cuadriculado), "Pap.Gram.Alto 2" es papel de hasta 256 g/m2 (140 lbs. cuadriculado) y "Pap.Gram.Alto 3" es papel de hasta 300 g/m2 (110 lbs. tapa).

Configuración de la orientación de la cara de impresión
La configuración de la orientación varía según la cara de impresión del papel, en función la bandeja que se use. Para "Membrete" y "Preimpresión", coloque el papel en la orientación inversa.

Bandeja | En estado normal | Con configuración de membrete o papel de preimpresión
--- | --- | ---
Bandejas 1 a 4 | Hacia arriba | Hacia abajo
Bandeja bypass y bandeja 5: | Hacia abajo | Hacia arriba

Si [Desactivación de impresión dúplex] está establecido para "Membrete" o "Preimpresión", coloque la cara de impresión en la misma orientación que normalmente.
Para establecer [Desactivación de impresión dúplex]:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Desactivación de impresión dúplex]
Papel no utilizable

- Soportes especiales para impresora de inyección de tinta
  (papel fino, papel satinado, película brillante, etc.)
- Papel carbón o papel térmico
- Papel unido por un adhesivo
- Papel con clips
- Papel con marcas de haber sido doblado
- Papel roto
- Película para transparencias con base de aceite

- Papel fino de menos de 55 g/m2 (15 lbs.)
- Papel de gramaje alto de 300 g/m2 (110 lbs. tapa) o más
- Papel con una forma irregular
- Papel grapado
- Papel húmedo
- Papel ondulado
- Papel en cuya cara de impresión o reverso ya se ha impreso con otra impresora o dispositivo multifunción
- Papel en el que se han formado ondulaciones debido a la absorción de humedad

Papel no recomendado

- Papel de transferencia por planchado
- Papel japonés
- Papel perforado

Volver arriba