# CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA

## Visión general

Carga de papel en una bandeja 1 - 4 (cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 1x500/2x500/3x500 hojas; bandeja 2 cuando hay instalado un stand/bandeja de papel de 500&2000 hojas)
Las bandejas 1 y 4 admiten un máximo de 500 hojas de papel de tamaños que comprenden desde el tamaño A5R al A3 (de 5-1/2" x 8-1/2"R a 11" x 17").
Si ha cargado un tipo o tamaño de papel diferente al que se había cargado anteriormente, asegúrese de comprobar la configuración en "Modo Configuración". Una configuración incorrecta afecta a la acción automática de selección del papel. Puede resultar en fallos en la impresión, impresiones en un papel de tamaño o tipo equivocado o atascos de papel.
No coloque objetos pesados en la bandeja ni ejerza presión sobre ella.
Para comprobar el tipo y el tamaño de papel:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Config.Band. de Papel]

## Funcionamiento

Extraiga la bandeja de papel.
Extraiga con cuidado la bandeja hasta que se detenga.
Para cargar papel, vaya al paso 3. Para cargar un tamaño de papel diferente, vaya al paso siguiente.
Ajuste las placas de guía A y B apretando las palancas de bloqueo de las mismas y deslizándolas hasta hacerlas coincidir con las medidas tanto longitudinal como transversal del papel que se va a cargar.
Las placas de guía A y B son deslizables. Deslice cada placa de guía mientras aprieta la palanca de bloqueo para ajustarla al tamaño de papel.
Introduzca el papel en la bandeja.
Cargue el papel con la cara de impresión hacia arriba. La pila no debe superar la línea indicadora (máximo de 500 hojas).
Separe bien el papel antes de cargarlo. Si no lo airea, es posible que entren varias hojas a la vez y se produzca un atasco.
Empuje con cuidado la bandeja de papel para volver a colocarla dentro de la máquina.
Empuje la bandeja firmemente hasta que quede introducida del todo en la máquina.
Volver arriba