# CONFIGURACIÓN PARA IMPRIMIR DESDE EL MFP (FTP)

Desde el panel de control de la máquina es posible acceder al servidor FTP y seleccionar datos del servidor para imprimirlos.

- Tecla [Agregar]
  Agrega un nuevo servidor FTP.
- Lista
  Muestra una lista con los servidores FTP almacenados actualmente.

Almacenamiento de servidores FTP
Al pulsar la tecla [Agregar] aparece la pantalla de registro. Pueden almacenarse hasta 20 elementos.
Para obtener información sobre la configuración, consulte "Configuración".
Modificación o borrado de servidores FTP
Al pulsar un título de la lista, aparece la pantalla de edición correspondiente a ese servidor FTP.
Pulse la tecla [Borrar] para borrar el servidor FTP.
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para mostrar en el panel de control de la máquina.
Servidor FTP | Introduzca la dirección IP o el nombre de host del servidor FTP.
Directorio | Introduzca el directorio de destino en el servidor de archivos FTP.
Activar Autenticación de Usuarios | Activa la autenticación de los usuarios. Es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario para iniciar sesión en el servidor de archivos FTP.
Contraseña | Introduzca la contraseña necesaria para iniciar sesión en el servidor de archivos FTP. Para cambiar la contraseña, seleccione [Cambiar contraseña] y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.
Activar SSL | Activa la comunicación cifrada mediante SSL.

Volver arriba