# BUZÓN DE MEMORIA CÓDIGO F

En esta sección se explica cómo memorizar buzones de memoria para varios tipos de conmutadores de código F.

- Tecla [Agregar]
  Agrega un nuevo nombre de buzón de memoria.
- Lista
  Muestra una lista con los buzones de memoria almacenados actualmente. Al seleccionar un buzón de memoria, aparece la pantalla de edición/borrado del buzón de memoria.

Almacenamiento de un buzón de memoria
Al pulsar la tecla [Añadir Nuevo] aparece la pantalla de registro. Se pueden almacenar hasta 100 buzones de memoria de código F para todas las funciones (memoria de polling, confidencial y multienvío con reemisión).
Para obtener información sobre la configuración, consulte "Configuración".
Edición y borrado de buzones de memoria
Al seleccionar un buzón de memoria de la lista, aparece la pantalla de edición del buzón.
Para obtener información sobre las opciones, consulte "Configuración".
Pulse la tecla [Borrar] para eliminar el buzón de memoria.
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Elementos comunes a todos los tipos
Tipo de Buzón | Seleccione el tipo de buzón. Memoria de Polling: Almacene un buzón de memoria para la memoria de polling con código F. La subdirección y el código de acceso que almacene en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina realice una solicitud (transmisión de solicitud) utilizando una comunicación de código F. Confidencial: Almacene un buzón de memoria para la comunicación confidencial con código F. Además, almacene un "PIN impresión" en el buzón de memoria para imprimir faxes recibidos mediante recepción confidencial. La subdirección y el código de acceso que programe en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina envíe un fax a la suya utilizando una comunicación confidencial con código F. Multienvío con Reemisión: almacene un buzón de memoria para la retransmisión con reemisión de código F. Se pueden almacenar hasta 30 destinos para reenviar los datos recibidos. La subdirección y el código de acceso que programe en el buzón de memoria son necesarios para que la otra máquina envíe un fax a la suya utilizando una transmisión con solicitud de reemisión y código F.
Nombre de buzón de memoria | Introduzca un nombre (18 caracteres como máximo) para el buzón de memoria.
Subdirección / Código de Acceso | Introduzca una subdirección y un código de acceso. Se puede introducir un máximo de 20 dígitos para cada subdirección y código de acceso. Separe una dirección secundaria y un código de acceso con una barra inclinada ("/").
Elementos mostrados al memorizar un buzón de memoria confidencial
PIN para impresión | Establezca un "PIN para impresión" para la recepción confidencial. Introduzca un número de 4 dígitos.
Elementos mostrados al memorizar un buzón de memoria de multienvío con reemisión
Destinatarios | Seleccione los destinatarios finales del multienvío con reemisión. Seleccione los destinatarios de la libreta de direcciones. Seleccionar el destinatario de la libreta de direcciones: selecciona una dirección de la libreta de direcciones. Entrada de destino: se puede especificar directamente una dirección que no está almacenada en la libreta de direcciones. Introduzca la dirección de la misma forma que al memorizar una dirección para un modo. Revisión de Direcciones: muestra una lista de los receptores seleccionados. Las direcciones se pueden borrar de esta lista si es necesario.

- Para programar un nuevo buzón de memoria, no puede utilizarse una subdirección que ya esté programada para otro buzón. Sin embargo, puede utilizarse el mismo código de acceso para más de un buzón de memoria.
- [En la subdirección no pueden utilizarse [] ni [#].

- El código de acceso puede omitirse.
- No olvide el PIN para impresión. Si olvida el PIN para impresión o necesita verificarlo, póngase en contacto con su proveedor o con el representante del servicio autorizado más cercano.

Volver arriba