# LA ROTACIÓN DE LA IMAGEN NO SE LLEVA A CABO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Ha seleccionado el ratio de copia manualmente? | Realice la copia mediante la selección de ratio automática.
¿Está realizando copias con una configuración que no permite la copia con rotación? | Generalmente, la copia con rotación se puede combinar con otros modos según sea necesario, aunque hay algunas combinaciones no permitidas. Si ha seleccionado una combinación no permitida, aparecerá un mensaje en el panel táctil.
¿Está "Configuración de Copia de Rotación" desactivado en el modo de configuración? | Consúltelo con su administrador. Si es el administrador, active [Configuración de Copia de Rotación]. Seleccione [Configuraciones del sistema]→[Configuración de Copia]→[Configuración de Copia de Rotación]→[Copia de Rotación] en "Modo Configuración".

Volver arriba