# USO DE DOS MÁQUINAS PARA REDUCIR EL TIEMPO DE COPIA(COPIA TÁNDEM)

## Visión general

Esta función comparte un trabajo de copia a partes iguales entre dos máquinas conectadas a la red, permitiendo que se reduzca el tiempo de copia.
Máquina principal y máquina secundaria
La máquina principal se encarga únicamente del escaneado, mientras que la máquina secundaria registrada en la principal se dedica exclusivamente a imprimir sin escanear el original.

- Para usar esta función es necesario que haya dos máquinas conectadas a la red.
- Incluso si hay más máquinas conectadas a la red, esta función sólo se puede usar para que otra máquina comparta un trabajo.
- Para usar Copia Tándem, seleccione [Conf. de la Conexión Tándem] en "Modo Configuración".
- Para establecer la configuración de la conexión tándem, registre la información de dirección IP de la máquina secundaria en la máquina principal. Para el número de puerto, es mejor usar la configuración inicial (50001). A menos que experimente problemas con esta configuración, no modifique el número de puerto. La configuración de la conexión tándem debería establecerla el administrador de red. Si la máquina principal y la secundaria intercambiarán sus roles, configure la dirección IP de la máquina principal en la secundaria. Se puede usar el mismo número de puerto para ambas máquinas.
- En este escenario:
  Hay instalado un finalizador de encuadernado en la máquina principal y no hay ninguno en la secundaria.
  - Copia Tándem se activa cuando se especifican copias sin grapado.
  - Copia Tándem se desactiva cuando se especifican copias sin grapado.
- Tal y como se muestra aquí, si Copia Tándem se activa usando una función que proporciona la máquina principal y no proporciona la secundaria, aparecerá un mensaje.
- Si una máquina se queda sin papel
  Si alguna de las dos máquinas se queda sin papel, la máquina que se quede sin papel retendrá el trabajo y la otra máquina continuará el trabajo. Cuando se añada papel a la máquina sin papel, el trabajo se reanudará.
- Si se especifica la autenticación de usuario
  - Copia Tándem se activa cuando se especifica la autenticación de usuario en la máquina principal.
  - Copia Tándem se desactiva cuando se especifica la autenticación de usuario en la máquina secundaria y no se especifica en la principal.

Para usar Copia Tándem:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Control de Dispositivos] → [Conf. de la Conexión Tándem].

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja de alimentación de documentos del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.
Si utiliza el cristal de exposición para escanear originales con varias páginas, cambie el original y pulse la tecla [Escan. adicional].

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Copia Tándem].
Aparece una marca de verificación en el icono.
Una vez completada la configuración, pulse la tecla [Atrás].
Para cancelar la opción de copia tándem:
Pulse la tecla [Copia Tándem] para quitar la marca.
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Pueden definirse hasta 999 copias (juegos). El número de copias especificado se comparte entre la máquina principal y la secundaria. Si el número de copias es impar, la máquina principal realiza más copias que la secundaria.
Si especifica un número incorrecto de copias:
Pulse la tecla [B] y, después, introduzca el número correcto.
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para cancelar la copia tándem:
Pulse la tecla [PARAR] tanto en la máquina principal como en la secundaria.
Volver arriba