# EL GRAPADO NO SE LLEVA A CABO (INCLUIDO EL ENCUADERNADO)

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Aparece un mensaje indicando que compruebe la unidad de grapado? | Retire las grapas atascadas. - "ATASCOS DE PAPEL" en "OPERACIONES COMUNES A TODOS LOS MODOS"
¿Aparece un mensaje indicando que añada grapas? | Sustituya el cartucho de grapas. No olvide sustituir la caja de grapas. - "ATASCOS DE PAPEL" en "OPERACIONES COMUNES A TODOS LOS MODOS"
¿Ha mezclado papel de ancho diferente? | Para llevar a cabo el grapado con papel de distintos tamaños, utilice papel con la misma anchura y seleccione [Mismo Ancho]. El grapado no se puede llevar a cabo cuando se mezcla papel de ancho diferente. Al realizar una copia, seleccione [Mismo Ancho] para [Origin. tamaño mezcl.] en [Otros].
¿Hay más hojas de las que se pueden grapar de una sola vez? | Para saber la cantidad máxima de hojas que se puede grapar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la Guía de inicio rápido.
¿Ha incluido papel de un tamaño no apto para el grapado en el trabajo de impresión? | Para saber el tamaño de papel que se puede grapar, consulte las "ESPECIFICACIONES" de la Guía de inicio rápido.
¿Ha seleccionado un tipo de papel no apto para el grapado en la configuración de la bandeja seleccionada en el controlador de la impresora? | Compruebe la configuración del tipo de papel en la máquina y seleccione una bandeja que tenga papel que se pueda utilizar para el grapado*. Haga clic en el botón [Detalles] en [Selección papel] en la ficha [Selec. Papel] de la ventana de propiedades de la impresora y compruebe la configuración del tipo de papel de cada bandeja. * El grapado no es posible en hojas de etiquetas, papel con pestañas, papel satinado, transparencias o sobres. Además, si "Desactivar Grapador" está seleccionado en el tipo de usuario, el grapado no será posible.
¿El administrador ha desactivado las funciones? | Consúltelo con su administrador. Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración.

Volver arriba