# CARPETA PÚBLICA/CONFIGURACIÓN DE NAS

Las carpetas "public", "shared" y "faxreceive" del MFP están disponibles como carpetas de red para su acceso desde un PC de la red.
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
public | Si se configura [Uso del almacenamiento] con el valor [Permitir], se puede acceder a los archivos PDF para visualización en PC en la carpeta "public" (pública).
shared | Si se configura [Uso del almacenamiento] con el valor [Permitir], puede usar la carpeta "shared" (compartida) como una carpeta de red.
faxreceive | Si se configura [Uso del almacenamiento] con el valor [Permitir], puede usar la carpeta "faxreceive" como datos recibidos de fax/Internet fax. La carpeta "faxreceive" contiene archivos de "Configuración de ruta entrante (almacenamiento en disco)".

Volver arriba