# ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE

En la pantalla inicial de un modo, pulse [Cuadro de Texto]
En la pantalla inicial de Internet Fax, pulse [Cuadro de Texto] para mostrar la pantalla que busca y seleccionar el tipo de dirección. Pulse la tecla [Internet Fax], o bien la tecla [SMTP directo].
Introduzca la dirección de destino.

- En el modo entrada de datos, seleccione el modo del destino y especifique la dirección de destino.
- En el modo de escaneado a carpeta, aparecerá la pantalla para entrada de carpeta de red. Consulte "ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED".

- Para alternar entre [Para], [Cc] y [Bcc], pulse .
- Puede seleccionar [Bcc] si [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Configuración de Bcc] → [Active Bcc] está activado en [Configuraciones del sistema].
- En el modo Internet Fax, aparecerá la pantalla de solicitud del informe de recepción si [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. de Internet Fax] → [Conf. del Escaneo] → [Configuración de Envío]→"Fijar Sí/No Informe de Recepción de I-Fax" está activada en [Configuraciones del sistema]. Si desea recibir un informe, pulse la tecla [Sí]. De lo contrario, pulse la tecla [No]. (Si se utiliza el SMTP directo, la confirmación de la transmisión no tendrá lugar.)

Volver arriba