# LA MÁQUINA NO INICIA LA RECEPCIÓN DEL FAX

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Se ha establecido el modo de recepción en [Recepción Manual] en el modo de configuración? | Establezca el modo de recepción en [Recepción Auto.]. Si el modo de recepción está establecido en [Recepción Manual], la máquina no recibirá faxes de forma automática. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Recibir/Reenviar Datos de Fax] → [Configuración de Fax] → [Ajustes de Recepción]
¿Queda poca memoria libre? | Aumente el tamaño de la memoria libre. Libere memoria imprimiendo faxes recibidos con recepción confidencial y otros datos recibidos que están protegidos con una contraseña, y borrando datos almacenados en los buzones de memoria.

Volver arriba