# ADICIÓN DE MÁRGENES(DESPLAZAMIENTO DEL MARGEN)

## Visión general

Esta función desplaza la imagen de copia a la derecha, izquierda o abajo para ajustar el margen.
Resulta muy útil cuando se desea encuadernar las copias con una cuerda o en una carpeta.
Desplazamiento de la imagen a la derecha para poder encuadernar las copias por el borde izquierdo

Sin utilizar el desplazamiento del margen | Utilizando el desplazamiento del margen
--- | ---

Posiciones del grapado
No se puede utilizar la copia de rotación en combinación con el desplazamiento del margen.
Para cambiar la configuración predeterminada de desplazamiento del margen:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Ajuste del desplazamiento de Margen Inicial].

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Desplazamiento del Margen].
Pulse la dirección de desplazamiento de la imagen.
Establece una anchura de desplazamiento del margen.

- Pulse la pantalla de valores numéricos que indica el área de desplazamiento del margen para el anverso o el reverso, e introduzca el área mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .
- Si establece la casilla de verificación [Ajustar el valor de la 2ª pág. al de la 1ª.] como , se apaga y puede configurar por separado los lados 1 y 2.

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].

- Para cancelar la configuración de desplazamiento del margen:
  Pulse la tecla [Off].
- Para cancelar todas las opciones de configuración:
  Pulse la tecla [BT].

Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba