# EXTERIOR

En esta sección se describen los nombres y las funciones de las distintas partes del exterior de la máquina.
×
Alimentador de documentos automático
Introduce y escanea automáticamente varios originales. Pueden escanearse automáticamente ambas caras de los originales a dos caras de una vez.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Cubierta frontal
Abra esta cubierta para encender o apagar el interruptor de alimentación principal o sustituir un cartucho de tóner.
- CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN
- SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE TÓNER
×
Bandeja de salida (bandeja central)*
El papel impreso se dispone en esta bandeja.
×
Panel de control
Este panel incluye el botón [Encendido], el indicador/botón [Ahorro de Energía], el botón [Pantalla de inicio], el botón de alimentación principal y el panel táctil. Utilice el panel táctil para controlar cada una de estas funciones.
- PANEL DE CONTROL
×
Bandeja derecha*
Está configurada para que el papel se disponga en esta bandeja según sea necesario. Al establecer que los originales recibidos por fax o Internet fax se dispongan en esta bandeja, puede separarlos de los documentos de copia.
×
Finalizador*
Grapa los documentos.
También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.
- FINALIZADOR
×
Finalizador de encuadernado*
Grapa y pliega los documentos. También se puede instalar un módulo perforador que permite realizar orificios en los documentos de salida.
- FINALIZADOR DE ENCUADERNADO
×
Unidad de paso del papel*
Esta unidad reemite entre la máquina y el finalizador de encuadernado enviando los documentos impresos al finalizador de encuadernado.
×
Puerto USB (Tipo A)
Se utiliza para conectar un dispositivo USB, como un dispositivo de memoria USB, a la máquina.
Utilice un cable USB apantallado.
Compatible con USB 2.0 (Hi-Speed).
×
Teclado
Utilícelo como sustituto del teclado de software que se muestra en el panel táctil. Cuando no está en uso, se puede guardar debajo del panel de control.
×
Bandeja 1
Almacene papel en esta bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA
×
Bandeja 2*
Almacene papel en esta bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA
×
Bandeja 3*
Almacene papel en esta bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA
×
Bandeja 3*
Almacene papel en esta bandeja.
- BANDEJA 3 - 4 (STAND/BANDEJA DE PAPEL DE 500&2000 HOJAS)
×
Bandeja 4*
Almacene papel en esta bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA
×
Bandeja 4*
Almacene papel en esta bandeja.
- BANDEJA 3 - 4 (STAND/BANDEJA DE PAPEL DE 500&2000 HOJAS)
×
Bandeja 5 (MX-LC11)*
Almacene papel en esta bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN UNA BANDEJA DE GRAN CAPACIDAD
×
Bandeja bypass
Utilice esta bandeja para introducir el papel manualmente.
Si carga papel de tamaño superior a A4R o 8-1/2" x 11"R, saque la extensión de la bandeja.
- CARGA DE PAPEL EN LA BANDEJA BYPASS
Pulse el nombre para que aparezca información.
* Opcional Volver arriba