# FUNCIONES DE BAJO CONSUMO

Estas funciones ayudan a ahorrar energía al gestionar el funcionamiento de las secciones tendentes a un elevado consumo energético. La máquina proporciona dos modos de ahorro de energía.

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA | Si no se está llevando a cabo ninguna operación, este modo desconecta la alimentación del panel de control y la unidad de fijación, y hace que la máquina espere en el estado de menor consumo energético. Si bien la tasa de ahorro de energía es mayor, el tiempo que tarda la máquina en volver al funcionamiento normal es más prolongado.
MODO DE PRECALENTAMIENTO | Este modo reduce la temperatura de la unidad de fijación y hace que la máquina espere en un estado de bajo consumo energético. En comparación con el modo de temporizador de desconexión automática, la tasa de ahorro de energía es menor, pero se tarda menos en que la máquina vuelva a su estado de funcionamiento normal.

Además de estos dos modos, si se emplean las siguientes funciones en conjunto, se ayuda a reducir aún más el consumo de energía.

Función | Descripción
--- | ---
ACTIVAR MODO DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA EN CUANTO TERMINE EL TRABAJO REMOTO. | La máquina sale del estado Desconexión automática y vuelve a él en cuanto termina la impresión.
ESCANEADO DE BAJO CONSUMO | La máquina funciona con la unidad de fijación desconectada para las operaciones que no impliquen impresión (esto es, que no utilicen la unidad de fijación) como la transmisión de imágenes y fax.
FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO | Utilice esta función para establecer las horas de encendido y apagado para reducir el consumo de energía.
CONFIGURACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA | Esta función controla la transición al modo Desconexión automática de forma óptima según la frecuencia de uso mediante el análisis de la utilización de la máquina durante un determinado periodo de tiempo. Se da prioridad a la función de programación de encendido/apagado.

Configuración del modo de bajo consumo
La configuración de la función de bajo consumo se establece en un lote. El "Modo normal" y el "Modo de bajo consumo" están disponibles.
Los valores de configuración aplicados por cada modo son los siguientes.

Ahorro de Energía | Modo normal | Modo de bajo consumo
--- | --- | ---
Escaneado de bajo consumo | Encendido (Sólo modos de envío) | Encendido (Todos los modos excepto copia)
Temporizador de desconexión automática | Cambiar hora transición por hora día.:Auto. | Hora de transición fija.:Encendido (1min.)
Activar modo desconexión auto de energía en cuanto termine el trabajo remoto. | Apagado | Encendido
Configuración de Modo Precalentamiento | 1 min. | 1 min.
Desactivar la visualización del panel durante el modo de precalentamiento | Encendido | Encendido

Las opciones de ahorro de energía de la configuración de gestión de energía no se aplican cuando se utilizan los modos normal o de bajo consumo.
Volver arriba