# NO SE PUEDE ALMACENAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Se ha almacenado el número máximo de teclas? | Ajuste el número de teclas almacenadas. Borre las teclas de acceso directo y de grupo que no se estén usando.
¿El administrador ha desactivado las funciones? | Consúltelo con su administrador. Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración (administrador).
Si se trata de una tecla individual, ¿forma parte de un grupo? | Quite la tecla del grupo y, a continuación, modifíquela o elimínela. (Si la tecla se ha incluido en varios grupos, debe eliminarse de todos ellos.) [Llamada al programa] → [Borrar] en el panel de acciones de cada modo
¿Se está utilizando la tecla en una transmisión reservada o en una transmisión en curso? | Espere a que finalice la transmisión o cancele la transmisión reservada y, a continuación, modifique o elimine la tecla.

Volver arriba