# CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLOS

Seleccione la configuración general de la red.
Puede establecerse la información de estado de TCP/IP, NetWare, EtherTalk y NetBIOS.
TCP/IP
Configuración de TCP/IP
TCP/IP
Para usar la máquina en una red TCP/IP, esta opción debe estar activada.
Configuración de IPv4
Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv4), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.
DHCP/BOOTP
Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente mediante DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host)/BOOTP (Protocolo de inicialización). Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Si se usa DHCP/BOOTP, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.
Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar "Habilitar TCP/IP" más abajo.
RARP
Configure esta opción para usar el protocolo RARP.
Dirección IPv4
Introduzca la dirección IP de la máquina.
Máscara de Subred
Introduzca la máscara de subred IP.
Puerta de enlace predeterminada
Introduzca la dirección de la pasarela predeterminada.
Configuración de IPv6
Si va a usar la máquina en una red TCP/IP (IPv6), utilice esta opción para configurar la dirección IP de la máquina.
IPv6
Activar esta configuración.
DHCPv6
Utilice esta opción para hacer que la dirección IP se obtenga automáticamente utilizando DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) v6. Cuando está habilitado, no es necesario introducir manualmente una dirección IP.
Dirección Manual/Longitud de Prefijo
Introduzca la dirección IP y la longitud del prefijo (0 a 128) para la máquina.
Puerta de enlace predeterminada
Puerta de enlace predeterminada

- Si se usa DHCPv6, la dirección IP asignada a la máquina puede cambiar automáticamente. Si la dirección IP cambia no será posible imprimir.

- Si la máquina se utiliza en una red TCP/IP, asegúrese de activar "Habilitar TCP/IP" más abajo.
- En un entorno IPv6, la máquina puede utilizar los protocolos LPD o IPP.

Comando Ping
Comprueba si la máquina puede comunicarse con el PC de la red.
Indique la dirección IP del PC que desee y pulse la tecla [Ejecute]. Se muestra un mensaje que indica si hubo respuesta o no desde el PC.
NetWare
Configuración de NetWare
NetWare
Para usar la máquina en una red NetWare, esta opción debe estar activada.
Tipo de Trama
Seleccione un tipo de trama.
Opciones: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Modo de Operación
Seleccione un modo de operación.
Opciones: PSERVER, RPRINTER
Nombre de Impresora
Introduzca el nombre de la impresora.
Configuración de PSERVER
Nombre del Servidor de Impresión
Introduzca un nombre de servidor de impresión.
Contraseña de Inicio de Sesión
Introduzca la contraseña para el inicio de la sesión.
Para cambiar la contraseña, configure [Cambiar contraseña] como .
Intervalo de Comprobación
Introduzca un intervalo de comprobación de trabajos.
Modo de Encuadernación
Configure esta opción para utilizar el Modo de Encuadernación.
Nombre del Servidor de Archivos 1-8
Introduzca un nombre de servidor de archivos.
Árbol NDS
Introduzca el nombre del árbol NDS.
Contexto NDS
Introduzca el contexto NDS.
Configuración de RPRINTER
Nombre del Servidor de Impresión 1-8
Introduzca un nombre de servidor de impresión.
Tiempo de Espera de Trabajos
Introduzca un tiempo de espera para los trabajos.
EtherTalk
Configuración de EtherTalk
EtherTalk
Para usar la máquina en una red EtherTalk, esta opción debe estar activada.
Nombre de Zona
Introduzca un nombre de zona.
Nombre de Impresora
Introduzca el nombre de la impresora.
NetBIOS
Configuración NetBIOS
NBT/WINS
Para usar la máquina en una red NetBIOS, esta opción debe estar activada.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
Volver arriba