# CONFIGURACIÓN PARA IMPRIMIR DESDE EL MFP (SMB)

Le permite acceder a la carpeta de red desde el panel de control de la máquina, así como seleccionar datos de la carpeta de red para imprimirlos.

- Tecla [Agregar]
  Agrega una nueva carpeta de red.
- Lista
  Muestra una lista con las carpetas de red almacenadas actualmente.

Almacenamiento de carpetas de red
Al pulsar la tecla [Agregar] aparece la pantalla de registro. Pueden almacenarse hasta 20 elementos.
Para obtener información sobre la configuración, consulte "Configuración".
Editar o eliminar carpeta de red
Al pulsar un título de la lista, aparece la pantalla de edición correspondiente a esa carpeta de red.
Pulse la tecla [Borrar] para borrar la carpeta.
Configuración

Elemento | Descripción
--- | ---
Nombre | Introduzca un nombre para mostrar en el panel de control de la máquina.
Ruta Carpeta | Introduzca una ruta a la carpeta de red.
Activar Autenticación de Usuarios | Activa la autenticación de los usuarios. Es necesario introducir el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de Usuario | Introduzca el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en la carpeta de red.
Contraseña | Introduzca la contraseña necesaria para iniciar sesión en la carpeta de red. Para cambiar la contraseña, seleccione [Cambiar contraseña] y luego introduzca la nueva contraseña en el cuadro de texto.

Volver arriba