# REALIZACIÓN DE COPIAS DE AMBAS CARAS DE UNA TARJETA COMO UNA ÚNICA PÁGINA(PERFORACIÓN DE TARJETA)

## Visión general

Esta función copia el anverso y el reverso de una tarjeta en una sola hoja, no en varias hojas.
Esta función resulta útil para realizar copias con finalidades de identificación y permite ahorrar papel.
Para cambiar el tamaño de original predeterminado durante la perforación de tarjeta:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Ajustes Perforación de Tarjeta].

## Funcionamiento

Seleccione el papel que va a utilizar para la perforación de tarjeta.
Configure un papel de acuerdo con "SELECCIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS".
Pulse la tecla [Otros] y, a continuación, pulse la tecla [Perforación de Tarjeta].
Pulse la tecla [On] y especifique el tamaño del original conforme sea necesario.

- Pulse las áreas que muestran los tamaños de ancho y de alto respectivamente, e introduzca los tamaños mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el tamaño rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al porcentaje que busca, y a continuación ajústelo pulsando .

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Cuando se configura la casilla de verificación [Ajustar al tamaño de papel] como , se amplía o reduce el original según el porcentaje adecuado para el tamaño del original.
Para cancelar la opción de perforación de tarjeta:
Pulse la tecla [Off].
Coloque una tarjeta boca abajo sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Previsualización].

- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Coloque una tarjeta boca arriba sobre el cristal de exposición y pulse la tecla [Escan. adicional] para escanear el reverso.
La configuración de copia no se puede modificar cuando se escanean páginas adicionales.
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Read-End] para comenzar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba