# MODO DE CONFIRM. DESTINO FAX

En este modo se muestra un mensaje de confirmación de destino al enviar un fax para evitar la transmisión accidental al destino equivocado. Establézcalo en el modo de configuración. Si se envía un fax cuando esta función está habilitada, aparecerá un mensaje de confirmación de dirección cuando se pulse la tecla [Inicio].
El mensaje varía según el método usado para especificar el destino.
Después de pulsar la tecla [Altavoz] mientras está habilitado el modo de confirmación de destino de fax, no se podrá especificar el destino mediante las teclas numéricas, una tecla de acceso directo, la tecla [Número de búsqueda de llamada] o la tecla [Selec. entre destinos de envío recientes]. Sin embargo, es posible enviar a través de un teléfono.

- Para mostrar el mensaje de confirmación de destino antes de la transmisión de fax:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes Predeterminados] → [Modo de Confirm. Destino Fax].
- Para deshabilitar la retransmisión de fax cuando la opción Modo de Confirm. Destino Fax esté habilitada:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Configuración de envío] → [Desactivar retransmisión por fax].

Destino especificado mediante una tecla de acceso directo/número de búsqueda
Pulse la tecla [Inicio] para mostrar todos los destinos en la pantalla de confirmación de destinos. Compruebe que los destinos sean correctos y pulse la tecla de confirmación de envío para iniciar el escaneado del original.
Si el destino no es correcto, pulse la tecla [Cancelar] y vuelva a seleccionar el destino.

- Puede seleccionar varias teclas de acceso directo para contactos o grupos que incluyan destinos de fax.
- Antes de pulsar la tecla de confirmación de envío, puede cambiar la configuración de escaneado o cualquier otra.

Destino especificado mediante las teclas numéricas, la tecla [Selec. entre destinos de envío recientes] o la tecla [Búsqueda de direcciones global]
Pulse la tecla [Inicio] para mostrar el mensaje de confirmación.
Pulse la tecla [OK], vuelva a introducir el destino mediante las teclas numéricas y pulse la tecla de confirmación de envío.
Si el destino que ha vuelto a introducir es correcto, comenzará el escaneado.
Si no es correcto, aparecerá un mensaje. Pulse la tecla [OK] y vuelva a introducir el destino. Si se introduce para su confirmación una dirección incorrecta tres veces, se cancelará toda la configuración anterior y se le devolverá a la pantalla inicial.

- Puede utilizar las teclas numéricas para introducir números de fax en serie. En ese caso, pulse para introducir el número de fax de destino que quiera añadir.
- Si se pulsó la tecla [Sub-Dirección] para introducir una subdirección y un código de acceso, será necesario volver a introducir el número de fax durante la confirmación. Una vez que haya vuelto a introducir el número de fax, pulse la tecla [Sub-Dirección] e introduzca la subdirección y el código de acceso.
- Si ha utilizado la marcación en cadena, pulse la tecla [Pausa] para introducir "-" durante la confirmación.
- Antes de pulsar la tecla de confirmación de envío, puede cambiar la configuración de escaneado o cualquier otra.

Si se reenvía un fax seleccionado desde las direcciones de envío reciente
Aparece una pantalla de confirmación basada en el método utilizado para especificar el destino durante la transmisión anterior.
Volver arriba