# LA POSICIÓN DE LAS GRAPAS O DE LOS ORIFICIOS NO ES CORRECTA

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Ha configurado correctamente la posición del grapado? | Compruebe la posición del grapado en "PANTALLA DE VISTA PREVIA".
¿Ha configurado correctamente la posición de los orificios de perforación? | Compruebe la posición de los orificios de perforación en "PANTALLA DE VISTA PREVIA".

Volver arriba