# MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

## Visión general

Especifique la configuración de resolución.
Cómo seleccionar la resolución
Para originales de texto normales, 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi en el modo Internet-Fax) produce una imagen suficientemente legible.
Para fotografías e ilustraciones, una configuración de resolución alta (600x600dpi, etc.) permitirá obtener una imagen más definida.
No obstante, un valor de resolución alto dará como resultado un archivo de gran tamaño y, si éste es demasiado grande, puede que la transmisión no sea posible. En este caso, reduzca el número de páginas escaneadas o adopte otras medidas para reducir el tamaño del archivo.

- CAMBIO DEL FORMATO EN LOS MODOS ESCANEAR O ENTRADA DATOS
- CAMBIO DEL FORMATO EN EL MODO INTERNET-FAX
- ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ENVÍO DE LA IMAGEN

Si utiliza el alimentador de documentos automático, no podrá cambiar la configuración de resolución una vez se haya empezado a escanear. (No obstante, si se utiliza "Crear Trabajo" en Otros, cambie la resolución cada vez que se inserte un nuevo juego de originales.)

- Si utiliza el cristal de exposición para escanear originales con varias páginas, cambie la configuración de la resolución cada vez que cambie de página.
- Cuando se selecciona el formato [TIFF-S] en el modo Internet-Fax, sólo pueden definirse los valores [200x100dpi] o [200x200dpi].

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Resolución].
Pulse la tecla de la resolución deseada.
Una vez completada la configuración, pulse .
Si existe una mezcla de destinos en modos diferentes, pulse para cambiar de un modo a otro y configurar la resolución de cada uno de ellos.
Sin embargo, FTP/Escritorio y Carpeta red se configuran en el mismo modo.
Cuando se selecciona Correo electrónico, FTP/Escritorio o Carpeta red:
Cuando se selecciona Internet Fax:
En el modo Internet Fax, establezca la casilla de verificación [Medio Tono] como para especificar el medio tono. (Esta opción no está disponible si se encuentra seleccionado [200x100dpi].)
Esta función envía una imagen de calidad superior a la habitual cuando se escanea un original con muchas partes en escala de grises, por ejemplo fotografías o ilustraciones con colores.
Volver arriba