# NO SE PUEDE MODIFICAR O ELIMINAR UNA TECLA DE ACCESO DIRECTO INDIVIDUAL O DE GRUPO

Si no consigue resolver el problema utilizando las soluciones de esta guía, pulse el botón [Encendido] y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Espere al menos 10 segundos y, a continuación, coloque el interruptor de alimentación principal en la posición "". Cuando el color del indicador de alimentación principal cambie a verde, pulse el botón [ENCENDIDO].
Si el color de fondo de la pantalla de estado del trabajo ubicada en la esquina superior derecha del panel táctil no es gris, no apague el interruptor de alimentación principal ni desenchufe el cable de alimentación. Se podría dañar el disco duro u ocasionar la pérdida de los datos que se estaban recibiendo o almacenando.

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
Si se trata de una tecla individual, ¿forma parte de un grupo? | Quite la tecla del grupo y, a continuación, modifíquela o elimínela. (Si la tecla se ha incluido en varios programas, debe eliminarse de todos ellos.) "Modo Configuración" → [Libreta de Direcciones] Si la tecla se ha incluido en varias teclas de grupo, imprima el Listado de Grupos en [Listado de Direcciones de Envío] en el modo de configuración. En esta lista podrá ver dónde está almacenada la tecla. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Lista de Impr. (Usuario)] → [Listado de Direcciones de Envío] → [Listado de Grupos]
¿Se está utilizando la tecla en una transmisión reservada o en una transmisión en curso? | Espere a que finalice la transmisión o cancele la transmisión reservada y, a continuación, modifique o elimine la tecla.
¿Está incluida la tecla en una tecla de programa? | Quite la tecla del programa y, a continuación, modifíquela o elimínela. (Si la tecla se ha incluido en varios programas, debe eliminarse de todos ellos.) [Llamada al programa] → [Borrar] en el panel de acciones de cada modo
¿Está la tecla que desea modificar o borrar almacenada como destino de reemisión de una transmisión multienvío con reemisión con código F? | Quite la tecla de los destinos de reemisión de la transmisión multienvío con reemisión con código F y, a continuación, modifique o borre la tecla. Una tecla de acceso directo individual o de grupo que está almacenada como destino de reemisión no puede modificarse o borrarse. Quite la tecla de los destinos de reemisión de la transmisión multienvío con reemisión con código F y, a continuación, modifique o borre la tecla. "Modo Configuración" → [Configuraciones del sistema] → [Buzón de Memoria Código F]
¿El administrador ha desactivado las funciones? | Consúltelo con su administrador. Puede que algunas funciones hayan sido desactivadas en el modo de configuración.
¿Ha activado su administrador una función que impide la modificación/eliminación? | Consúltelo con su administrador. Si el administrador ha activado opciones de configuración como [Ajustes de enrutamiento de entrada], no podrán modificarse o eliminarse las teclas. "Modo Configuración" → [Configuración de la Aplicación] → [Ajustes de enrutamiento de entrada]

Volver arriba