# ESPECIFICACIÓN DE UNA POSICIÓN DEL PAPEL(COLOCAR IMAGEN)

## Visión general

Esta función mueve el original escaneado a una posición especificada para realizar una copia.
Puede realizar una copia en cualquier posición que desee, y ajustar con precisión la posición.
La función Colocar Imagen se debe especificar antes de escanear el original.

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Colocar Imagen].
Establece una distancia para el movimiento.

- Pulse el área que indica la distancia del movimiento en el anverso o el reverso, e introduzca la distancia mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .
- Si establece la casilla de verificación [Ajustar el valor de la 2ª pág. al de la 1ª.] como , se apaga y puede configurar por separado los lados 1 y 2.

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la opción Colocar Imagen:
Pulse la tecla [Borrar].
Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba