# CUANDO SE PRODUCE UN ERROR DE COMUNICACIÓN

Si se produce un error de comunicación o si el otro fax no responde a la llamada al cabo de un tiempo prefijado, la transmisión se volverá a intentar automáticamente tras un intervalo determinado. Esta función solamente actúa con el modo de transmisión desde memoria.
En el modo de transmisión directa, la transmisión no se volverá a intentar automáticamente.
Para cancelar la transmisión:
Cancélela desde la pantalla de estado del trabajo.

- DETENCIÓN/ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO EN CURSO O RESERVADO

Para definir el número de intentos de rellamada y los intervalos entre ellos cuando la transmisión fracasa a causa de un error:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Configuración de Envío] → [Rellamar en caso de error de comunicaciones].
El ajuste predeterminado es un intento en intervalos de 3 minutos.
Volver arriba