# REALIZACIÓN DE COPIAS DE TÍTULOS EN PAPEL CON PESTAÑAS(COPIA PESTAÑA)

## Visión general

Cargue una hoja de pestañas en la bandeja bypass y realice una copia en una pestaña.
Prepare los originales adecuados para los títulos de las pestañas.
Relación entre los originales y el papel con pestañas
Copia de pestañas con encuadernación izquierda

Originales | Colocación de los originales | Carga del papel con pestañas
--- | --- | ---

Copia de pestañas con encuadernación derecha

Originales | Colocación de los originales | Carga del papel con pestañas
--- | --- | ---

La función Copia Pestaña se debe especificar antes de escanear el original.
Para cambiar el ancho predeterminado de desplazamiento de la imagen para la copia de pestañas:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración de Copia] → [Configuración de Copia] → [Ajuste de Copia de Pestaña Inicial].
El ancho de desplazamiento de imagen predeterminado puede definirse de 0 mm a 20 mm (0" a 5/8"). El ajuste predeterminado es de 10 mm (1/2").

## Funcionamiento

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Copia Pestaña].
Pulse la tecla [On].
Establece un ancho de desplazamiento de la imagen (ancho de pestaña).

- Pulse la pantalla de valores numéricos que indica el ancho de desplazamiento de la imagen, e introduzca un ancho de desplazamiento mediante las teclas numéricas.
- Para establecer el área rápidamente, primero utilice las teclas numéricas para especificar un valor próximo al valor que busca, y a continuación ajústelo con .

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la opción de copia de pestañas:
Pulse la tecla [Off].
Cargue el papel con pestañas.
Cuando utilice la bandeja bypass, coloque el papel con la cara de impresión hacia abajo.
Coloque el papel de tal modo que las caras con las pestañas entren las últimas en la máquina.
Tras cargar el papel con pestañas en la bandeja bypass, establezca los ajustes de la bandeja bypass del modo descrito en "REALIZACIÓN DE COPIAS UTILIZANDO LA BANDEJA BYPASS".
El ancho del papel con pestañas puede ser como máximo de anchura A4 (210 mm) más 20 mm (o papel 8-1/2" x 11" (8-1/2") más 5/8").
Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba